**Типовые ошибки по разделу: Мероприятия по охране окружающей среды**

1. При оценке воздействия на атмосферный воздух учтены не все источники выбросов.
2. В нарушении п.3.3.4 СанПиН 2.1.6.1032-01 не представлены данные о существующих уровнях загрязнения атмосферного воздуха (фоновые концентрации), полученные и согласованные в установленном порядке.
3. Расчет рассеивания выбросов выполнен без учета существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха.
4. Отсутствует положительное заключение Роспотребнадзора по проекту сокращения размера санитарно-защитной зоны.
5. При оценке шумового воздействия в нарушение СН 2.2.4/2.1.8.562-96 уровни шума в помещениях определены без учета обеспечения нормативной вентиляции.
6. При расчете шумового воздействия уровень шума ошибочно использован как звуковая мощность.
7. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключениеили декларация соответствия на сооружения для очистки стоков, в соответствии с решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299.
8. При использовании грунта с территории участка не учтены результаты инженерно-экологических изысканий - уровни химического и эпидемического загрязнения.
9. Отсутствует программа производственного экологического контроля за характером изменения компонентов экосистемы.
10. Отсутствует перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;
11. Отсутствует ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием на нем границ земельного участка*,* водоохранных зон, зон санитарной охраны, санитарно-защитных зон, селитебной территории, источников выбросов, шума, расчетных точек.